LÉEME

Aquí os dejo varios programas que sirven para mandar los GCode resultantes del plugin de inkscape al Arduino UNO.

Instalar, abrir, seleccionar puerto al que esté conectado el ArduinoUNO con el firmware cargado, seleccionar el archivo de extensión .gcode que deseemos enviar (hecho con el plugin del inksacpe y modificado con Word) y enviar.

Si la máquina está correctamente alimentada y conectada, seguirá las ordenes en GCode descritas en ese documento.